**附件五：**

**机上娱乐类采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **名称** | **规格/型号** | **产品技术参数** | **2012年采购量（参考）** | **是否有适航要求** | **备注** |
| 机上娱乐类 | E001 | 电动耳机海绵（适用于A/B型电动耳机） | 60mmx35mmx7mm10000对/箱 | 25kg/m3，生物降解环保材料，产品颜色：黑色，具体样式以南航样品为准。 | 100000对 | 无 |  |
| 电动耳机海绵（适用于C型电动耳机） | 48mmx28mmx7mm5000对/箱 | 200000对 | 无 |  |
| 气动耳机海绵（适用于气动耳机） | 15mmx5mmx18mm10000对/箱 | 25kg/m3，生物降解环保材料，产品颜色：白色，具体样式以南航样品为准。 | 1000000对 | 无 |  |
| E002 | 降噪耳机 | 南航定制规格,双/三插孔20个/箱 | 1、产品采用电动降噪模式，头戴包耳式结构,外壳采用塑胶(ABS)材料，高级皮质耳套，内置慢回弹防静电电压处理海绵，电线线径：Φ3.5毫米，电线材料：铜丝导体+PVC外皮，电线长度：1.5米，插头规格：双插/三插(2\*3.5毫米/2\*3.5毫米+1\*2.5毫米)， 使用温度：-30°C—60°C,重量：180-200克，耳机电池：7号电池X1节（双插耳机适用）。2.耳机降噪幅度：15分贝以上,灵敏度：95-105分贝；频响范围：20Hz-20KHz；喇叭直径：40mm 高保磁电动扬声器，阻抗：32欧姆±5欧姆，最大输出功率200mW。 | 6000个 | 无 | 注: PP(Polypropylene) (聚丙烯) PVC(Poly Vinyl Chloride) (聚氯乙烯) ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene)(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯) PS(Polystyrene)(聚苯乙烯) |
| E003 | 电动耳机A型 | 南航定制规格, 单/双插孔200个/箱 | 1、产品采用头戴贴耳式结构,外壳材料：塑胶(ABS+PP)，线径：Φ2.5毫米，电线材料：铜丝导体+PVC外皮，耳线长度：1.2米，插头：单/双插3.5毫米立体声插头，重量：85克；使用温度：-30°C—60°C。2、喇叭直径：40mm，喇叭阻抗：300欧姆，灵敏度：97-103分贝，频响范围：20Hz-20KHz，最大输出功率：100毫瓦。 | 150000个 | 无 |
| E004 | 电动耳机B型 | 南航定制规格, 单/双插孔200个/箱 | 1、产品采用头戴贴耳式结构,外壳材料：塑胶(PP)，线径：Φ2.5毫米，电线材料：铜丝导体+PVC外皮，耳线长度：1.2米，插头：单/双插3.5毫米立体声插头，重量：50克；使用温度：-30°C—60°C。2、喇叭直径：30mm，喇叭阻抗：300欧姆，灵敏度：95-101分贝，频响范围：20Hz-20KHz，最大输出功率：100毫瓦。 | 230000个 | 无 |
| E005 | 电动耳机C型 | 南航定制规格, 单/双插孔200个/箱 | 1、产品采用头戴贴耳式结构,外壳材料：塑胶(PP)，线径：Φ2.5毫米，电线材料：铜丝导体+PVC外皮，耳线长度：1.2米，插头：单/双插3.5毫米立体声插头，重量：40克；使用温度：-30°C—60°C。2、喇叭直径：30mm，喇叭阻抗：300欧姆，灵敏度：95-101分贝，频响范围：20Hz-20KHz，最大输出功率：100毫瓦。 | 900000个 | 无 |
| E006 | 专机电动耳机 | 南航定制规格, 单/双插孔20个/箱 | 1、头戴包耳式结构，外壳材料：塑胶 (ABS)，被动降噪；线径：Φ3.0毫米，电线材料：铜丝导体+PVC外皮，耳线长度：1.2米，插头：3.5毫米双插或单插，重量：150克（正负5克），使用温度：-30°C—60°C。2、喇叭直径：40mm 高保磁电动扬声器，灵敏度：95-105分贝，频响范围：20Hz-20KHz；阻抗：32欧姆±5欧姆，最大输出功率100mW。 | 12000个 | 无 |
| E007 | 气动耳机 | 南航定制规格,200个/箱 | 1.耳塞式,外壳材料：塑胶(PP)，线径：Φ5.4毫米，电线材料：PVC，耳线长度：1.2米，插头：7.0毫米双插，重量：40克（正负5克）；使用温度：-30°C—60°C。2.声音大小：98分贝/毫瓦（正负2分贝）。 | 1200000个 | 无 |

**机上娱乐类供应商报名资料一览表**

采购项目名称：

投标申请人的代表签名：

投标单位（盖章）：

日期：

| **序号** | **项目** | **内页码** | **报名提交资料要求** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 营业执照（必须有年检盖章）（注册资金不低于500万） |  | 复印件并加盖公章 |
| 2 | 税务登记证（地税、国税） |  | 复印件并加盖公章 |
| 3 | 组织机构代码证 |  | 复印件并加盖公章 |
| 4 | 产品CE、ROHS认证证明 |  | 复印件并加盖公章 |
| 5 | 竞价项目清单（附件六） |  | 复印件并加盖公章 |
| 6 | 代理商须持有生产厂家的授权委托书（附件七） |  | 复印件并加盖公章 |

注：

1、**以上均为必须条件，**编号E001项目不需要提供第4项，编号E007项目只需要提供第4项中的产品ROHS认证证明。报名供应商应根据报名资料一览表的要求，提供所能提供的资料（逾期不补）。

2、编号E001项目竞价的供应商注册资金不低于100万.

3、代理商需同时出具生产厂家和代理方的资料。