附件:标识基本要求

1、材质：单面PVC板带反光膜标示牌

2、颜色：红底、白字、图案背景，文字为白色，公司LOGO为深蓝色

3、尺寸：100×80mm；350×150mm；340×170mm

4、PVC出膜热弯成形，尺寸及形状一致，表面无气泡、划痕

5、字体及图案笔划清晰，无变形、锯齿等缺陷

6、图形字颜色与底色对比无明显渗透现象

7、标识需包运输、包安装，安装必须牢固，需与其它设施密切配合。标识需包安装在新、旧白云机场南航各建筑物的各类消防设施设备上。

8、标识四角倒边R12，四边其切口不应留有毛刺及其它污染物。