附件2 楼宇自控系统设备及配件参考清单

| 序号 | 设备名称 | 厂商名称 | 产地 | 原规格及型号 | 建议厂商名称 | 建议产地 | 建议型号 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **中央站** |  |  |  |
| 1.1 | EBI软件，2000点 | 德国, HONEYWELL | 澳大利亚 | SWEBI-DB0048-0020 | 德国, HONEYWELL | 澳大利亚 | SWEBI-DB0048-0020 | 套 |
| 1.2 | 网络接口器 | 德国, HONEYWELL | 德国 | BNA-2CS | 德国, HONEYWELL | 德国 | Q7055C1017/U | 套 |
| 1.3 | 手提终端 | 德国, HONEYWELL | 德国 | XH582CH | 德国, HONEYWELL | 德国 | XI882A | 套 |
| **2** | **直接数字控制器** |  |  |  |
| 2.1 | 16 Bit 计算机模块 | 德国, HONEYWELL | 德国 | XC5010C | 德国, HONEYWELL | 德国 | XCL8010A | 块 |
| 2.2 | 模拟输出模块 | 德国, HONEYWELL | 德国 | XF522A | 德国, HONEYWELL | 德国 | XF822A | 块 |
| 2.3 | 数字输入模块 | 德国, HONEYWELL | 德国 | XF523A | 德国, HONEYWELL | 德国 | XF823A | 块 |
| 2.4 | 数字输出模块 | 德国, HONEYWELL | 德国 | XF524A | 德国, HONEYWELL | 德国 | XF824A | 块 |
| 2.5 | 模块箱底座 | 德国, HONEYWELL | 德国 | XS563 | 德国, HONEYWELL | 德国 | XS821-22 | 块 |
| 2.6 | 模块箱底座 | 德国, HONEYWELL | 德国 | XS563 | 德国, HONEYWELL | 德国 | XS823 | 块 |
| 2.7 | 模块箱底座 | 德国, HONEYWELL | 德国 | XS564 | 德国, HONEYWELL | 德国 | XS824-25 | 块 |
| 2.8 | 数字输入模块 | 德国, HONEYWELL | 德国 | XFL523 | 德国, HONEYWELL | 德国 | XFL823A | 块 |
| 2.9 | 数字输出模块 | 德国, HONEYWELL | 德国 | XFL524 | 德国, HONEYWELL | 德国 | XFL824A | 块 |
| 2.10 | 模块底座 | 德国, HONEYWELL | 德国 | XSL513 | 德国, HONEYWELL | 德国 | XS823 | 块 |
| 2.11 | 模块底座 | 德国, HONEYWELL | 德国 | XSL514 | 德国, HONEYWELL | 德国 | XS824-25 | 块 |
| **3** | **空调系统传感器及变送器** |  |  |  |
| 3.1 | 水温度传感器 | 美国, HONEYWELL | 德国 | T7008B | 美国, HONEYWELL | 德国 | VF20T | 块 |
| 3.2 | 水管压力传感器 | 美国, HONEYWELL | 美国 | 242PC | 美国,Setra | 美国 | 2091-200P-G-2M-11-02 | 块 |
| 3.3 | 水流开关 | 美国, HONEYWELL | 美国 | FFS2A | 韩国, HONEYWELL | 韩国 | WFS-1001-H | 块 |
| 3.4 | 水流传感器 | SIGNET/美国 | 美国 | 2517+8510 | 中国, 建恒 | 中国 | DCT1158C-1-1-CP-N-009 | 块 |
| 3.5 | 室外温湿度传感器 | 美国, HONEYWELL | 加拿大 | H7508A1026 | 美国, HONEYWELL | 奥地利 | H7508B1080 | 块 |
| 3.6 | 液位开关 | CRYON/英国 | 英国 | FFS-2A | Mac Switch/意大利 | 意大利 | MPM0506GB0C | 块 |
| 3.8 | 模拟输入模块 | 德国, HONEYWELL | 德国 | XF521A | 德国, HONEYWELL | 德国 | XF821A | 块 |
| 3.9 | 模块箱底座 | 德国, HONEYWELL | 德国 | XS563 | 德国, HONEYWELL | 德国 | XS821-22 | 块 |
| 3.10 | 风门开关 | 美国, HONEYWELL | 美国 | ML7284E1006 | 中国, HONEYWELL | 中国 | CN7220A2007 | 块 |
| 3.11 | 风管温度传感器 | 美国, HONEYWELL | 德国 | C7068A1007 | 美国, HONEYWELL | 德国 | LF20-C | 块 |
| 3.12 | 压差开关 | 美国, Autunes Controls | 美国 | DSP400 | 中国, HONEYWELL | 中国 | DPS400A | 块 |
| 3.13 | EXCEL50控制 | 德国, HONEYWELL | 德国 | EXCEL50 | 德国, HONEYWELL | 德国 | XL50A-UPC | 块 |
| 3.14 | 蝶阀 | 美国, KYSTONE | 美国 | DN200 | 中国, HONEYWELL | 中国 | V6-BFW-PN16-D200SY | 块 |
| 3.15 | 蝶阀 | 美国, KYSTONE | 美国 | DN300 | 中国, HONEYWELL | 中国 | V6-BFW-PN16-D300SY | 块 |
| 3.16 | 蝶阀 | 美国, KYSTONE | 美国 | DN350 | 中国, HONEYWELL | 中国 | V6-BFW-PN16-D350SY | 块 |
| 3.17 | 电动二通阀 | 美国, HONEYWELL | 美国 | V5011N1065 DN25 | 台湾, HONEYWELL | 台湾 | V5011P1004 DN25 | 块 |
| 3.18 | 水阀执行器 | 美国, HONEYWELL | 美国 | ML7420A3071 | 台湾, HONEYWELL | 台湾 | ML7421A1032-E | 块 |
| 3.19 | 电动三通阀 | 美国, HONEYWELL | 美国 | V5013N1089 DN40 | 台湾, HONEYWELL | 台湾 | V5013P1010 DN40 | 块 |
| 3.20 | 电动三通阀 | 美国, HONEYWELL | 美国 | V5013N1097 DN50 | 台湾, HONEYWELL | 台湾 | V5013P1028 DN50 | 块 |
| 3.21 | 水阀执行器 | 美国, HONEYWELL | 美国 | ML7420A3071 | 台湾, HONEYWELL | 台湾 | ML7421A1032-E | 块 |
| 3.22 | 水阀执行器 | 美国, HONEYWELL | 美国 | ML7421A1008 | 台湾, HONEYWELL | 台湾 | ML7421A1032-E | 块 |
| 4 | 维修服务费 | | | | | | | 次 |